RC-I:

IP: Origem - Destino.

Ethernet: P-P-P-P-P-E-E-E-E-A-A-A-B-B-B-B-USB-USB-USB-CHINA!

Gateway é necessáro em todos os terminais para comunicação.

Gateway default: ir para todo o lado

Archrequest: Broadcast (LOCAL)

Pings: vão encapsolados UDP

Ping publica para privada (não dá, e é suposto, pois não existe tradução do router de publica para privada).

PAT: Port Adress Translation

Antes de sair de projetos do GNS3 antes de sair deve ser feito:

- Save para Terminais

- Write em Routers

Caso contrário ficamos sem configuração na próxima vez que entrarmos no projeto (ie, não fica gravado as nossas configurações)